--------------------------------------------------------------------------
BC342 Counter
(c) 2026 Giuseppe Perotti, I1EPJ, i1epj@aricasale.it
Distributed under the GNU Public License v3 or newer.
FreqCount Library (c) Paul Stoffregen.
--------------------------------------------------------------------------

Comandi disponibili (dalla porta USB usando un emulatore di terminale)
--------------------------------------------------------------------------
?   Questo testo di aiuto.
L   Mostra il copyright ed i termini di licenza.
M   Mostra/imposta la frequenza di ricezione minima.
H   Mostra/imposta la frequenza di ricezione massima.
I   Mostra/imposta il valore di media frequenza.
C   Mostra/imposta il fattore di correzione di frequenza.
S   Mostra/imposta la frequenza a cui l'oscillatore locale 
    commuta da sopra a sotto la frequenza ricevuta.
B   Mostra/imposta la soglia di rilevazione del cambio di banda.
W   Salva i parametri di configurazione in EEPROM.
T   Esegue un test del display.
--------------------------------------------------------------------------
L'unico parametro che è necessario impostare è il fattore di correzione di
frequenza (per default, 0); gli altri parametri sono impostati automatica-
mente ai valori adatti per un BC312/BC342 e cioè
    - frequenza minima (M) 1500kHz.
    - frequenza massima (H) 18000kHz.
    - Frequenza di MF (I) 470kHz.
    - frequenza di commutazione OL sopra/sotto (S) 8000kHz.
    - soglia di rilevazione del cambio di banda 2000kHz.

La sintassi dei comandi è
        <comando> <valore><CR>
ad esempio
        C -600<CR>
imposta un fattore di correzione di frequenza di -600ppm.

I comandi possono essere dati sia in maiuscolo che in minuscolo.

Se un comando che prevede un parametro viene dato senza parametro,
viene mostrato il valore attuale di quel parametro.

I valori di frequenza devono essere espressi in unità di 100Hz; ad esempio,
per impostare una frequenza di MF di 470kHz, dare il comando
        I 4700<CR>

---------------------------------------------------------------------------
***   Ricordatevi di salvare la vostra configurazione col comando W!    ***
---------------------------------------------------------------------------
